ak.Sys. V1.70 のインストール

ak.Sys Lite バージョンには色々な「Themes」が含まれていませんが、機能的にはフル･バージョンのものと同じです。

使用環境
PC：
Pentium 200MHz 以上、USBポートを装備
32MB 以上の空きメモリー
モニター/ビデオカード　解像度 800 x 600 以上、16ビットカラー(17インチ、解像度 1280 x 1024 を推奨)
USB システムソフト
Windows98 (Windows98 2nd Edition 推奨)、または Windows2000
20MB 以上の空きディスクスペース

注意1：Internet Explorer 5 をお使いでない場合は、ak.Sys. を起動した場合にエラーが発生する場合があります。このような場合は、下記のマイクロソフト社のウェブサイトから必要な dll ファイル (comctrl32.dll v5.0 以上) をダウンロードしてインストールしてください。

http://www.microsoft.com/downloads/release.asp?ReleaseID=11916

Windows2000 をお使いのお客様はこの必要がありません。

注意２：サンプラーのディスク･ドライブを PC に接続する場合は、SCSI カードの取り付けが必要です。

サンプラー：
S5000/S6000 システム･ソフト V2.10/V2.11a 以上
IB-S56USB USB インターフェース･ボードの装備


ソフトのインストール
ak.Sys.：
aksysf17.exe (フル･バージョン)、または aksysl17.exe (ライト･バージョン) ファイルのアイコンをダブルクリックします。自動的にインストーラーが立ち上がり、ソフトのインストールが始まります。スクリーンの指示に従ってクリックをしインストールを完了します。ak.Sys V1.0/V1.52からバージョン･アップする場合は、始めにインストーラーを使ってV1.0/V1.52とその関連ファイルをアンインストール（Remove）し、その後にV1.70をインストールしてください。

USB ドライバー･ソフト：
機器の電源を切った状態でサンプラーを PC の USB ポートにUSBケーブルで接続し、サンプラーの電源を入れサンプラーが完全に立ち上がるのを待ちます。続いて PC を立ち上げしばらくすると、新規のディバイス(サンプラー)の接続が認識されそのディバイス用のドライバー･ソフトが必要である旨のメッセージが表示されます。スクリーンの指示に従って他のディバイスをインストールするのと同じ要領でドライバーをインストールします。サンプラー用のドライバーをファイルの参照先として指定するフォルダにあらかじめコピーしておいてください。

OS Loader ソフト：
OS Loader (S56 USB OS Loader) は aksysf17.exe をインストールすると、自動的にインストールされます。

注意：S56 USB OS Loader は、サンプラーのシステムOS を USB 端子を介してアップデートするソフトですが、V2.0 以上の OS にのみ対応しています。 お使いのサンプラーのOSがV1.3、またはそれ以前の OS の場合は、V2.11a/V2.00のOSフロッピーディスクを使ってバージョンアップする必要があります。


ak.Sys. ソフトの立ち上げ
ak.Sys. ソフトの立ち上げには、スタート･メニューから akSys を選択するか、AKSys.exe アイコンをダブルクリックします。

S56 USB OS Loader の立ち上げ
S56 USB OS Loader をスタートメニューから選択すると、ファイルの選択画面が表示されます。ここで新しい OS (.bin ファイル) を指定するとサンプラーのバージョンアップが開始されます。

注意：バージョンアップ中は絶対に電源を切らないでください。また、バージョンアップ後は、必ずサンプラーの電源を一度切ってから、再度起動してください。



Copyright 2001 アカイプロフェッショナルエムアイ株式会社
